### Общий перечень **настроек** для работы с сервисом САИ+WIFi.

Сервис Адаптирован для для работы с различными типов оборудования и и программного обеспечения, ниже переведены типовые настройки.

Настройки для вашего оборудования могут отличиться. За дополнительной информацией по настройкам вашего оборудования Вы можете обратится в тех подержу или найти сайте в разделе настройки переставлена примеры настройки.

После прохождения регистрации на сайте приступаем конфигурации шлюза.

1) Вынесите порт настраиваемый порты (Например WLAN) из зоны управления Роутера. Делается это для того, что бы при включении сервиса Captive portal, он был доступен.

2) Включаете Captive portal.

3) Задайте адрес Radius server 176.111.96.30 и резервный 92.63.105.213 Вводите уникальный ключ, полученный в личном кабинете.

4) Настраиваете открытый DNS ( например 77.88.8.2 Yandex DNS )

5) Настраиваете адрес страницы авторизации http://hotspot.saiwifi.ru

6) Radius NAS ID - название точки доступа в личном кабинете

7) Вводите адреса доступные без авторизации

Адрес указного вами DNS

176.111.96.30

92.63.105.213 обязательно, Для настройки ЕСИА 109.207.2.205

8) Вводите домены доступные без авторизации

stat.saiwifi.ru

hotspot.saiwifi.ru

Для ЕСИА

esia.gosuslugi.ru

esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp

esia.gosuslugi.ru/ipd

esia.gosuslugi.ru/registration

esia.gosuslugi.ru/aas

Проверяем работу устройства. Для проверки работы устройства если вы его уже добавили в Биллинг, Вам нужно всего лишь пройти авторизацию на нем как пользователь. Если у вас это первое устройство, то сначала сделайте запрос пароля, затем авторизуйтесь и выйдете в Интернет.

Если у Вас что-то не получилось или остались вопросы, напишите на support@saiwifi.ru